전자파시험성적서

전자파적합성 시험결과표
사업장명		00공업㈜		대표자명	홍길동
소 재 지		인천광역시 부평구 ◯◯◯로 ◯◯◯
시 험 대 상	품 명	산업용로봇		형 식(모델)	◯◯◯
	용 량	전원 종류	교류(AC)	정격 전압	3φ 208V
		정격 용량	125A	사용 주파수	60Hz
	시험종류	전자파 적합성 시험
적용 시험 규격ㆍ기준		전자파적합성에 관한 기술기준(S2-W-5-2009)
시험 결과		전자파 내성시험 : 적합 (세부내용 : 전자파내성 시험성적서 참조)
입고일자		출장시험		시험 일자	2013.02.14 ~ 02.15
귀 사의 ◯◯◯의 전자파 적합성 시험결과에 대하여 위의 내용과 같이 판정되었음을 알려 드립니다. 2013년 02월 18일 ◇◇◇ 시험기관

1. 발행번호	: 2013-00

2. 제 품 명	: 산업용로봇

3. 형식번호(모델)	: 000

4. 일련번호	: 1111

5. 신 청 자	: 00공업㈜

6. 제 조 자	: 00공업㈜

7. 소 재 지	: 인천광역시 부평구 ◯◯◯로 ◯◯◯

8. 시험규격	: 전자파적합성에 관한 기술기준(S2-W-5-2009)

9. 시험결과	:

시험항목	적용단자	시험기준	판정기준	시험결과
정전기방전시험	외함	±4㎸(접촉방전)	B	적합(A)
		±8㎸(기중방전)
방사내성시험	전원선	80㎒~1㎓, 10V 80% 진폭변조(1㎑)	A	적합(A)
	신호선
전기적 빠른 과도 현상시험	전원선	□2㎸	B	적합(A)
	신호선	□1㎸
서지내성시험	교류전원	±2㎸ (선-접지)	B	적합(B)
		±1㎸ (선-선)	B	적합(A)
전도내성시험	전원선	150㎑-80㎒, 10V 80% 진폭변조(1㎑)	A	적합(A)
	신호선
전압변동시험	교류전원	정격전압의 0% 전압	B	N/A
		정격전압의 40% 전압	C	N/A
		정격전압의 70% 전압	C	N/A
		정격전압의 0 % 전압	C	N/A

주) 판정기준

- A: 시험 중이거나 시험 종료 후에도 정상성능 유지상태.

- B: 시험도중에는 기기의 성능 저하되더라도 시험종료 후 정상상태 회복.

- C: 시험도중에는 기기의 성능이 저하되더라도 시험종료 후 전원개폐 또는

재시동 등에 의하여 성능복원.

시 험 자 : 홍 길 동            확 인 자 : 홍 길 동

환경조건 (Environment Condition)

□ 온도 : 22℃	□ 습도 : 35%	□ 기압 : 1015mbar

사용측정장비(Test Instruments)

시험종류	장비명	모델명	제조사	일련번호
정전기방전시험	ESD generator	P-□□□	△△△△	XXXXXXX
방사내성시험	Power meter Signal generator Amplifier(50W) Directional coupler Power sensor Current clamp Notebook	AA-■■ AB-■■ AC-■■ AD-■■ AE-■■ AF-■■ AG-■■	△△△△ △△△△ △△△△ △△△△ △△△△ △△△△ △△△△	N/A XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
버스트시험	Burst generator Capacitor clamp 3Phase Coupler/Decoupler	EMC △△ PRO-△△ CM-△△	▲▲▲▲ ▲▲▲▲ ▲▲▲▲	XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
서지시험	Surge generator 3 Phase Coupler/Decoupler	EMC △△ CM-▲▲	▲▲▲▲ ▲▲▲▲	XXXXXXX XXXXXXX
전도내성시험	Power meter Signal generator Amplifier(50W) Directional coupler Power sensor CDN Notebook	AA-■■ BB-■■ CC-■■ DD-■■ EE-■■ FF-■■ GG-■■	■■■■ ■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■	N/A XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

※ 비고 : 측정 장비는 정기적으로 교정하여 사용함.

시험대상기기 (Equipment Under Test)

□ 크   기  : 1,800(W)mm x 2,000(D)mm x 2,000(H)mm

□ 전원사양 : 3Ø 208V, 60Hz

□ 동작상태 : 자동운전

시험대상기기 배치도(EUT Configuration)

4m

입력전원

입력전원

15m

5m

PR-Strip

6m

제조현장

※ 주)                 : 제조현장의 외벽을 의미함.

측정장소 (Test Area)

□ 측정장소 : 00공업㈜ 제조현장(인천광역시 부평구 ◯◯◯로 ◯◯◯)

시험 데이터(Test Data)

□ 정전기방전시험	Page ○~○

□ 방사내성시험	Page ○~○

□ 전기적 빠른 과도현상시험	Page ○~○

□ 서지내성시험	Page ○~○

□ 전도내성시험	Page ○~○

□ 제품사진	Page ○

정전기방전시험(ESD Test)

□ 정전기방전시험 배치도(Electrostatic Discharge Test Layout)

제조현장

※ 주의)	1. 시험방법은 KS C IEC61000-4-2에 의거하여 시험을 실시함.
2. 인가부위 : 외함 30여개소(접촉방전/기중방전).

3. 극성은 +/-를 각각 적용함.

4. 방전횟수는 각 인가부위에 1초 간격으로 10회 적용함.

5. 시험결과(Test result) : 적합(Pass)

6. 특이사항 : PC 본체에 접지 실시.

□ 정전기방전시험 사진(ESD Test Photos)

[사진]

사진 1. 제어기 전면

[사진]

사진 2. 제어기 후면

※ 주의) 은 접촉방전, 은 기중방전를 나타냄.

방사내성시험(Radiated Immunity Test)

□ 방사내성시험 배치도(Radiated Immunity Test Layout)

제조현장

※ 주의)	1. 시험방법은 KS C IEC61000-4-6에 의거하여 시험을 실시함.

2. 시험주파수 대역은 80MHz~1GHz임.

3. 전원단자, 인터페이스 전선에 전류 클램프(Current clamp)를 사용하여 시험함.

4. 시험전압은 10V, 주파수 증가율은 1%, 인가시간(Dwell time)은 3초 적용함.

5. 시험결과(Test result) : 적합(Pass)

6. 특이사항 : DVR 장비 내부로 이동 설치.

□ 시험결과(Test results)

시험부위 (Test points)	케이블길이 (Cable length)	차폐상태 (Shield status)	케이블 수량 (Cable quantity)	시험결과 (Result)
AC input power Cable	N/A	Unshielded	1EA	Pass(적합)
모니터, PC, 키보드 케이블	3.5m	Unshielded	5EA	Pass(적합)
Ultrasonic 제어케이블	4m	Unshielded	6EA	Pass(적합)
펜던트 케이블	10m	Unshielded	1EA	Pass(적합)

□ 방사내성시험 사진(Radiated Immunity Test Photo)

[사진]

사진 3. AC input power cable 시험장면

[사진]

사진 4. 신호케이블 시험장면

전기적 빠른 과도현상시험(EFT/Burst Test)

□ 전기적 빠른 과도현상시험 배치도(Electrical Fast Transient/Burst Test Layout)

제조현장

※ 주의)	1. 시험방법은 KS C IEC61000-4-4에 의거하여 시험을 실시함.

2. 인가부위는 입력 전원선에 적용함.

3. 인가시간은 60초이상, 2회반복, (+)극성 및 (-)극성을 적용함.

4. 시험결과(Test result) : 적합(Pass)

5. 특이사항 : 없음.

□ 시험결과(Test results)

시험부위 (Test points)	시험전압 (Test voltage)	케이블길이 (Cable length)	차폐상태 (Shield status)	케이블 수량 (Cable quantity)	시험결과 (Result)
AC input power Cable	±2kV	N/A	Unshielded	1EA	Pass(적합)
모니터, PC, 키보드 케이블	±1kV	3.5m	Unshielded	5EA	Pass(적합)
Ultrasonic 제어케이블	±1kV	4m	Unshielded	6EA	Pass(적합)
펜던트 케이블	±1kV	10m	Unshielded	1EA	Pass(적합)

□ 전기적 빠른 과도현상시험 사진(EFT/Burst Test Photo)

[사진]

사진 5. 전기적 빠른 과도현상 시험장면

서지내성시험(Surge Immunity Test)

□ 서어지내성시험 배치도(Surge Immunity Test Layout)

제조현장

※ 주의)	1. 시험방법은 KS C IEC61000-4-5에 의거하여 시험을 실시함.

2. 발생기 임피던스는 Line - Line은 2Ω+18㎌, Line - PE는 12Ω+9㎌, 비대칭 signal line은 42Ω+0.5㎌임.

3. 반복시험 간격은 최소 60초에 1회로 적용함.

4. 단상 교류전원의 경우 위상각은 0˚, 90˚, 180˚, 270˚에 적용함.

5. 시험횟수는 선택지점에서 (+)극성에서 5회, (-)극성에서 5회 적용함.

6. 시험결과(Test result) : 적합(Pass)

7. 특이사항 : 전원 입력단에 서지보호장치(SPD) 추가 설치.

.

□ 시험부위(Test results)

시험부위 (Test points)		시험전압 (Test voltage)	차폐상태 (Shield status)	결합유형 (Coupling type)	시험결과 (Results)
AC input power	선-접지	±2kV	Unshielded	Asymmetrical	Pass(적합)
	선-선	±1kV	Unshielded	Symmetrical	Pass(적합)

□ 서지내성시험 사진(Surge Immunity Test Photo)

[사진]

사진 6. AC input power cable 시험장면

전도내성시험(Conducted Immunity Test)

□ 전도내성시험 배치도(conducted Immunity Test Layout)

제조현장

※ 주의)	1. 시험방법은 KS C IEC61000-4-6에 의거하여 시험을 실시함.

2. 입력전원단자에 시험함.

3. 주파수 증가율은 1%, 인가시간(Dwell time)은 3초 적용함.

4. 시험결과(Test result) : 적합(Pass)

5. 특이사항 : DVR 장비 내부로 이동 설치.

□ 시험결과(Test results)

시험부위 (Test points)	케이블길이 (Cable length)	차폐상태 (Shield status)	케이블 수량 (Cable quantity)	시험결과 (Result)
AC input power Cable	N/A	Unshielded	1EA	Pass(적합)
모니터, PC	3.5m	Unshielded	5EA	Pass(적합)
Ultrasonic 제어케이블	4m	Unshielded	6EA	Pass(적합)
펜던트 케이블	10m	Unshielded	1EA	Pass(적합)

□ 전도내성시험 사진(Conducted Immunity Test Photo)

[사진]

사진 7. AC input power cable 시험장면

[사진]

사진 8. 신호케이블 시험장면

제품사진

[사진]

사진 9. 0000 제품사진

5. 참고자료

공인시험기관 현황

시험․검사 결과서는 자체시험결과서 또는 공인시험기관에서 실시한 결과서를 제출하여야하며, 공인시험기관은 한국인정기구(KOLAS) 홈페이지에서 조회하실 수 있으며, 아래 공인시험기관 현황은 자료제작 당시 파악된 공인시험기관의 예시로 안전보건공단과 무관한 기관임

▢ 공인시험기관 조회 방법 안내

1. 한국인정기구(KOLAS) 홈페이지 접속(http://www.kolas.go.kr)

2. 상단 메뉴바 왼쪽 검색서비스에서 시험기관 클릭

3. 시험기관 검색에서 인정분야(전기시험), 세부분야(전자기적합성) 검색

▢ 공인시험기관 : KOLAS 기관 안내

○ 전기시험기관

연번	시험기관명	주 소	전 화	비 고
1	한국전기안전공사 안전인증센터	경기도 수원시 장안구 정조로 933번길 21 (영화동338-1)	031-240-4584
2	(주)BWS TECH	경기도 용인시 처인구 모현면 곡현로 480번길23	031-333-5997
3	(주)아이에스티	경기도용인시기흥구신정로41번길52-20	031-326-6700
4	(주)에스테크	서울특별시 금천구 가산디지털2로 123 월드벤처센터2차,1015호	02-867-3201
5	(주)이티엘	서울특별 시금천구가산디지털2로114	02-858-0786
6	(주)한국기술연구소	경기도 광주시도척면사기소길58-4	031-763-6709
7	(주) 에이치시티	경기도 이천시마장면서이천로578번길74	031-645-6300
8	(주)디지털이엠씨	경기도 용인시처인구유림로154번길42	031-321-2664
9	(주)이엠씨컴플라이언스	경기도 수원시영통구신원로65	031-336-9919
10	(주)코스텍	경기도 화성시세자로406번길28	031-222-4251
11	(주)유씨에스	경기도 안양시동안구학의로268안양메가밸리702호	031-420-5680
12	(주)케이이에스	경기도 안양시동안구시민대로365번길40	031-425-6200
13	모본(주)	경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어리 194-1	031-338-8837

○ 전자파시험기관

연번	시험기관명	주 소	전 화	비 고
1	한국에스지에스(주)	경기도군포시엘에스로182번길4(산본동)	031-428-5703
2	(주)한국EMC연구소	경기도화성시정남면모산길28	031-286-5881
3	(주)원텍	경기도성남시중원구갈마치로234SK아파트형공장505호	031-746-8500
4	한국기계전기전자시험연구원	경기도군포시흥안대로27번길22	031-428-7522
5	(주)에스케이테크	경기도남양주시와부읍글개울로81번길88	031-576-2204
6	한국화학융합시험연구원	경기도용인시처인구양지면중부대로2517번길42-27	031-679-9600
7	(재)충북테크노파크	충청북도청원군오창읍연구단지로76	043-270-2500
8	(주)씨티케이	경기도용인시처인구예직로113	031-339-9970
9	한국산업기술시험원	경기도 안산시 상록구 해안로 723	031-5000-330

※ 전자파 적합성 시험기관은 전기안전시험 또한 가능함

컨설팅 가능업체 현황

자율안전확인신고 서류는 신청업체에서 작성하여 제출하여야 하나 서류 작성에 대한 어려움을 호소하고 있어 도움을 드릴 목적으로 컨설팅 가능업체를 안내하고 있으며, 아래의 컨설팅 가능업체는 자료제작 당시 파악된 것으로 더 많은 업체가 있을 수 있음.

자율안전확인신고 의무자(제조 또는 수입자)는 아래의 업체에서 컨설팅 받아야 할 의무가 없으며, 안전보건공단과 무관한 기관임.

▢ 자율안전확인신고 서류 작성 컨설팅 가능업체 현황

연번	컨설팅 업체명	담당자	연락처	비 고
1	IRTech	배오형 대표	010-5033-9436
2	세이프월드엔지니어링	서대원 과장	010-3447-7750
3	드림세이프티	김태호 대표	010-8594-5912
4	SEMM	홍정재 대표	010-8957-6737
5	SZU Korea	서대원 이사	010-3039-6864
6	TUV Rheinland	이상협 과장	02-860-9860
7	SGS KOREA	최흥철 대리	031-689-3502
8	에스코경영컨설팅	유용신 대표	010-8748-8171
9	(주)동운이엔지	한동훈 대표	010-8737-4123
10	대한산업안전협회	김정열 팀장	010-5601-4487
11	풍림컨설팅	전풍림 대표	010-4609-4184
12	이에이치에스	김영준 대표	010-9799-0519
13	한국안전기술협회	박영규 국장	031-319-4321

※ 연번은 파악된 순서로 무작위 순임