〈서식 1〉

참고자료 □

안전보건정보 조사

작업(공정)

안전보건정보

(업종명 : ○○○ 제조업)

생산품

원재료

근로자수

명

공정(작업)순서

기계･기구 및 설비

유해화학물질

그 밖의 유해위험정보

기계･기구 및 설비명

수량

화학물질명

취급량/일

취급시간

○ 작업표준, 작업절차에 관한 정보

-

○ 기계･기구 및 설비의 사양서, 물질안전보건자료 등의 유해･위험요인에 관한 정보

-

○ 기계･기구 및 설비의 공정흐름과 작업주변의 환경에 관한 정보

-

○ 도급(일부, 전부 또는 혼재작업) (유□, 무□)

○ 재해사례, 재해통계 등에 관한 정보

-

○ 안전작업허가증 필요작업 유무(유□, 무□)

○ 중량물 인력취급시 단위중량(  ㎏) 및 취급형태

(들기 □, 밀기 □, 끌기 □)

○ 작업환경측정 측정유무(측정□, 미측정□, 해당무□)

○ 근로자 건강진단 유무 (유□, 무□)

○ 근로자 구성 및 경력특성

여성근로자 □ 고령근로자 □ 외국인 근로자 □	1년 미만 미숙련자 □ 비정규직 근로자 □ 장애근로자 □

○ 그 밖에 위험성평가에 참고가 되는 자료 등

※ 유해화학물질 : 법 제39조 제1항에 따라 고용노동부령으로 정하는 분류기준(시행규칙 별표11의2)에 해당하는 화학물질 및 화학물질을 함유한 제제

〈서식 2〉

유해･위험요인 파악 조사표

사업장 순회점검에 의한 유해･위험요인 조사표
실시방법	위험성평가 수행자가 정기적으로 사업장을 순회점검하고 이 조사표를 사용하여 유해･위험요인을 찾음
수행자 성명 : 수 행 일 시 :
유해･위험작업 (1) (2) (3) ※ 발견한 작업의 내용, 장소 및 유해･위험의 정도를 표시함				사고, 질병의 유형 ※ 파악한 작업의 결과, 발생 시의 사고 또는 질병형태를 표시함
사고의 유형 ① 떨어짐 ② 넘어짐 ③ 깔림 ④ 부딪힘 ⑤ 맞음 ⑥ 무너짐 ⑦ 끼임 ⑧ 절단․베임․찔림		⑨ 감전 ⑩ 폭발․파열 ⑪ 화재 ⑫ 불균형 및 무리한 동작 ⑬ 이상온도․물체접촉 ⑭ 화학물질 누출․접촉 ⑮ 기타	질병의 유형 ① 진폐 ② 중독 ③ 난청 ④ 요통 ⑤ 기타

〈서식 3〉

청취조사에 의한 유해･위험요인 조사표
실시방법	위험성평가 수행자가 현장 근로자와 면담을 통해 직접 경험한 유해･위험요인을 찾음
수행자 성명 : 근로자 성명(소속) : 수 행 일 시 : 경험담 1 경험담 2 경험담 3 ※ 육하원칙(누가, 언제, 어디서, 무엇을, 어떻게, 왜)에 따라 작성
근로자 의견 ○ 유해･위험 경험의 원인과 반성할 점		수행자의 의견 ○ 경험에 대한 조언

〈서식 4〉

안전보건자료에 의한 유해･위험요인 조사표

실시방법

재해조사보고서, 작업환경측정･건강진단 실시결과, 아차사고 등 자료로부터 유해･위험작업을 찾음

자료의 종류	발생일시	유해･위험작업
(1) 재해조사보고서

자료의 종류	실시일시	관리구분	유해인자의 종류
(2) 작업환경측정

자료의 종류	실시일시	관리구분	유해인자의 종류
(3) 건강진단

※ 건강진단 실시결과는 질병 유소견자(D1, D2)을 중심으로 파악

자료의 종류	경험일시	유해･위험작업
(4) 아차사고 보고

〈서식 5〉

안전보건 체크리스트에 의한 유해･위험요인 조사표

실시방법

위험성평가 수행자가 체크리스트 조사표를 작성하여 유해･위험요인을 찾음

수행자 성명 :

수 행 일 시 :

작업내용	유해･위험요인

〈서식 6-1〉

위험성 추정 및 결정

곱셈식에 의한 위험성 추정 및 결정표

실시방법

가능성과 중대성을 추정한 수치를 곱셈에 의해 위험성을 구하고 위험성 수준을 결정함

유해･위험요인	가능성	중대성	위험성

※ 가능성×중대성=위험성으로 추정

〈가능성(예시)〉                         〈중대성(예시)〉

구분	가능성		내 용
최상	매우 높음	5	피해가 발생할 가능성이 매우 높음
상	높음	4	피해가 발생할 가능성이 높음
중	보통	3	부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음
하	낮음	2	피해가 발생할 가능성이 낮음
최하	매우 낮음	1	피해가 발생할 가능성이 매우 낮음

구분	중대성		내 용
최대	사망 (장해발생)	4	사망재해 또는 장애발생
대	휴업 (부상/질병)	3	휴업을 수반한 부상 또는 질병(완치 후 업무복귀 가능)
중	병원치료	2	휴업이 수반되지 않는 부상 또는 질병
소	비치료	1	응급처치 후 바로 업무가 가능한 경미한 부상 질병

위험성 크기		허용 가능 여부	개선방법
1∼3	매우 낮음	허용가능	필요에 따라 개선
4∼6	낮음
8	보통	허용불가능	계획적으로 개선
9∼12	약간 높음		가급적 빨리 개선
15	높음		신속하게 개선
16∼20	매우 높음		즉시 개선

〈서식 6-2〉

곱셈식에 의한 위험성 추정 및 결정표(보건분야)

실시방법

가능성과 중대성을 추정한 수치를 곱셈에 의해 위험성을 구하고 위험성 수준을 결정함

유해･위험요인	가능성	중대성	위험성

※ 가능성×중대성=위험성으로 추정

〈가능성(예시)〉                         〈중대성(예시)〉

구분	가능성	내 용
최상	4	화학물질(분진)의 노출수준이 100%초과
상	3	화학물질(분진)의 노출수준이 50%초과 ∼ 100%이하
중	2	화학물질(분진)의 노출수준이 10%초과 ∼ 50%이하
하	1	화학물질(분진)의 노출수준이 10%이하

구분	중대성	노 출 기 준
		발생형태 : 분진	발생형태 : 증기
최대	4	0.01㎎/㎥이하	0.5ppm이하
대	3	0.01㎎/㎥초과 ∼0.1㎎/㎥이하	0.5ppm초과 ∼5ppm이하
중	2	0.1㎎/㎥초과 ∼1㎎/㎥이하	5ppm초과 ∼50ppm이하
소	1	1㎎/㎥초과 ∼10㎎/㎥이하	50ppm초과 ∼500ppm이하

위험성 크기		허용 가능 여부	개선방법
1∼2	낮음	허용 가능	필요에 따라 개선
3∼4	보통		연간계획에 따라 개선
5∼11	높음	허용 불가능	가능한 한 빨리 개선
12∼16	매우 높음		즉시 개선

〈서식 7〉

행렬식에 의한 위험성 추정 및 결정표

실시방법

중대성과 가능성을 추정한 수치로 행렬에 의해 위험성을 구하는 방법임

위 험 작 업	중대성 가능성	대	중	소
	상	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ
	중	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ
	하	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ

※ 해당하는 중대성 및 가능성에 ○표시를 하고 양쪽이 만나는 곳에 ○표시를 함

즉시 개선

개선

필요에 따라 개선

위험성 Ⅲ

위험성Ⅱ

위험성Ⅰ

※ 해당하는 위험성 수치에 ○표시를 함

유 해 작 업	유해도 노출도	대	중	소
	상	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ
	중	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ
	하	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ

즉시 개선

개선

필요에 따라 개선

위험성 Ⅲ

위험성 Ⅱ

위험성 Ⅰ

〈서식 8〉

덧셈식에 의한 위험성 추정 및 결정표

실시방법

각각의 정도를 수치로 나타내고 이를 합산하여 위험성을 구하는 방법임

위험작업

(1)

(2)

가능성 (빈도)	평가 점수	유해･위험 작업의 빈도	평가 점수
최상	6	매일	4
상	4	주1회	2
중	2	월1회	1
하	1	-	-

중대성(강도)	평가 점수
최대(사망)	10
대(휴업 1월 이상)	6
중(휴업 1월 미만)	3
소(휴업 없음)	1

※ 해당하는 수치에 ○표시를 하고 세 수치 값을 합산함

위험성 크기	허용가능 여부	위험성 범위	개선방법
Ⅰ	허용 가능	5∼3	필요에 따라 개선
Ⅱ	허용 불가능	8∼6	연간계획에 따라 개선
Ⅲ		11∼9	가능한 한 빨리 개선
Ⅳ		20∼12	즉시 개선

〈서식 9〉

위험성 감소대책 수립 및 실행

곱셈식에 의한 위험성 감소대책 수립 및 실행

실시방법

위험성 감소를 위한 감소대책 수립 및 실행을 한 후 위험성 수준을 반복적으로 평가함

유해･위험요인	감소대책	대책 후 위험성
		가능성	중대성	위험성

- 허용가능 한 범위를 벗어난 경우 반복적 개선대책 수립

반복적 감소대책	개선 후 위험성 수준
	8~12	약간 높음
	15	높음
	16~20	매우 높음

〈서식 10〉

행렬식 및 덧셈식에 의한 위험성 감소대책 수립 및 실행

실시방법

우선순위에 따라 감소대책을 수립하고 실행하며 필요한 경우 한 번 더 위험성평가를 수행

ⓐ 유해･위험작업	ⓑ 검토한 감소(개선)대책	ⓒ 개선 후 위험성
①		Ⅲ Ⅱ Ⅰ
②		Ⅲ Ⅱ Ⅰ
③		Ⅲ Ⅱ Ⅰ

※ ⓐ 및 ⓑ를 가입하고, 개선한 경우의 위험성을 ⓒ에 ○표시함

- 개선 이후에도 위험성이 낮아지지 않았을 때 다시 한 번 개선을 함

ⓓ 반복적 개선조치	ⓔ 개선 후의 위험성
①	Ⅲ Ⅱ Ⅰ
②	Ⅲ Ⅱ Ⅰ
③	Ⅲ Ⅱ Ⅰ

위험성 감소의 포인트

○ 기계설비의 안전화

○ 자동화 또는 로봇의 설치

○ 작업방법의 개선

○ 안전 보호구의 착용

※ 반복적 검토사항을 실시한 경우 위험성을 ⓔ에 ○표를 함

〈서식 11-1〉

KRAS(표준 위험성평가) 양식

(http://kras.kosha.or.kr)

작업공정명 :				위 험 성 평 가							평가일시 :
세부 작업 내용	유해 위험요인 파악			관련근거 (법적기준)	현재의 안전보건조치	위 험 성			위험성 감소대책	개선후 위험성	개선 예정일		완료일		담당자
	위험 분류	위험발생 상황 및 결과				가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성

〈서식 11-2〉

KRAS(표준 위험성평가) 양식 (3단계[위험성 추정] 생략)

(http://kras.kosha.or.kr)

작업공정명 :				위 험 성 평 가									평가일시 :
세부 작업 내용	유해 위험요인 파악			관련근거 (법적기준)		현재의 안전보건조치			위험성 결정		위험성 감소대책		개선 예정일		완료일		담당자
	위험 분류	위험발생 상황 및 결과

〈서식 11-3〉

KRAS(표준 위험성평가) 예시

											담당		부장		대표
작업공정명 :				위 험 성 평 가							평가일시 : ’20-04-15
세부 작업 내용	유해 위험요인 파악			관련근거 (법적기준)	현재의 안전보건조치	위 험 성			위험성 감소대책	개선후 위험성	개선 예정일		완료일		담당자
	위험 분류	위험발생 상황 및 결과				가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성
원료 입고	기계적 요인	무자격자가 지게차를 임의 운전하여 근로자와 부딪힐 위험		안전보건규칙제99조 [운전위치 이탈시의 조치]	유자격자 운전 시동키 분리보관	1	2	2(낮음)	-	-	-		-		-
원료 입고	전기적 요인	인화성액체(유기용제) 주입 중 정전기에 의한 화재폭발 위험		안전보건규칙제325조 [정전기로 인한 화재 폭발 등 방지]	-	3	2	6(높음)	정전기의 발생 억제 또는 제거 조치 (배관Bonding/Grounding)	2(낮음)	20-05-30		20-05-15		홍길동
원료 입고	화학(물질)적 요인	외부에서 탱크로 불씨가 유입 시 화재·폭발 위험		안전보건규칙제269호 [화염방지기의 설치 등]	-	2	3	6(높음)	1. 안전작업허가 절차 준수 2. 화염방지기 설치	3(보통)	20-05-30		20-05-15		서비스
원료 입고	화학(물질)적 요인	인화성 액체의 증기가 점화되어 화재·폭발 위험		안전보건규칙제230조 [폭발의 위험이 있는 장소의 설정 및 관리]	작업자 교육	2	3	6(높음)	폭발 위험장소 설정/관리 (폭발위험장소 구분도 작성)	3(보통)	20-06-30		20-06-15		황건설
원료 입고	화학(물질)적 요인	주입구 주변 유증기 흡입으로 인한 건강장해 발생 우려		안전보건규칙제450조 [호흡용 보호구의 지급 등]	보호구 미착용	2	2	4(보통)	개인보호구 사용 (방독마스크)	2(낮음)	20-05-30		20-05-15		이보건

〈서식 11-4〉

KRAS(표준 위험성평가) 예시 (3단계[위험성추정] 생략)

(http://kras.kosha.or.kr)

													담당		부장		대표
작업공정명 :				위 험 성 평 가									평가일시 : ’20-04-15
세부 작업 내용	유해 위험요인 파악			관련근거 (법적기준)		현재의 안전보건조치			위험성 결정		위험성 감소대책		개선 예정일		완료일		담당자
	위험 분류	위험발생 상황 및 결과
원료 입고	기계적 요인	무자격자가 지게차를 임의 운전하여 근로자와 부딪힐 위험		안전보건규칙제99조 [운전위치 이탈시의 조치]		유자격자 운전 시동키 분리보관			적정		-		-		-		-
원료 입고	전기적 요인	인화성액체(유기용제) 주입 중 정전기에 의한 화재폭발 위험		안전보건규칙제325조 [정전기로 인한 화재 폭발 등 방지]		-			보완		정전기의 발생 억제 또는 제거 조치 (배관Bonding/Grounding)		20-05-30		20-05-15		홍길동
원료 입고	화학(물질)적 요인	외부에서 탱크로 불씨가 유입 시 화재·폭발 위험		안전보건규칙제269호 [화염방지기의 설치 등]		-			보완		1. 안전작업허가 절차 준수 2. 화염방지기 설치		20-05-30		20-05-15		서비스
원료 입고	화학(물질)적 요인	인화성 액체의 증기가 점화되어 화재·폭발 위험		안전보건규칙제230조 [폭발의 위험이 있는 장소의 설정 및 관리]		작업자 교육			보완		폭발 위험장소 설정/관리 (폭발위험장소 구분도 작성)		20-06-30		20-06-15		황건설
원료 입고	화학(물질)적 요인	주입구 주변 유증기 흡입으로 인한 건강장해 발생 우려		안전보건규칙제450조 [호흡용 보호구의 지급 등]		보호구 미착용			보완		개인보호구 사용 (방독마스크)		20-05-30		20-05-15		이보건

〈서식 12〉

KRAS(체크리스트 방법) 예시

담당	부장	대표

공정명 : 청소·세차		체 크 리 스 트						평가일시 : 2020-05-03
대상	유해위험요인	현재위험성			결정		위험성 감소대책	개선예정일	완료일	담당자
		가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	적정	보완
청소·세차	차량의 청소 및 세차 작업 시 주변의 장애물에 의해 미끄러지거나 넘어지는 등의 위험을 예방하기 위하여 작업장을 청결한 상태로 유지하고 있는가?	1(하)	2(중)	2(낮음)	⋁
청소·세차	차량의 청소 및 세차 작업 시 주변이나 바닥으로부터 물기, 세제, 오일 등으로 인한 미끄러짐, 넘어짐 등을 예방하기 위하여 장화, 청소용 의복 등 개인보호구를 착용하고 있는가?	1(하)	1(소)	1(낮음)	⋁
청소·세차	차량의 청소 및 세차 작업 시 배수용 트렌치의 이동에 의한 발빠짐의 안전사고를 예방하기 위하여 개구부 표시 등을 확인하고 안전조치를 하고 있는가?	2(중)	2(중)	4(보통)		⋁	덮개 설치 및 개구부 표시	20-05-27	20-05-10	이보건
청소·세차	차량의 청소 및 세차 작업 시 차량의 바퀴의 깔림 등을 예방하기 위하여 고정장치를 확인하고 있는가?	2(중)	3(대)	6(높음)		⋁	고정장치 비치 및 사용	20-05-31	20-05-15	김안전
청소·세차	차량의 청소 및 세차 작업 시 운전석 이탈에 따른 안전사고 예방을 위하여 시동키 분리 보관 또는 운전석 잠금장치의 조치를 실시하고 있는가?	1(하)	1(소)	1(낮음)	⋁
청소·세차	차량의 청소 및 세차 작업 시 바닥에 고인물 등에 잠긴 이동전선의 손상에 의한 감전 예방을 위하여 충분한 절연효과가 있는 것을 사용하고 있는가?	1(하)	1(소)	1(낮음)	⋁
청소·세차	차량의 청소 및 세차 작업 시 협소한 작업공간에 의한 부딪힘 위험 예방을 위하여 충분한 안전통로가 확보하고 있는가?	1(하)	1(소)	1(낮음)	⋁